|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0501 | | Качели одинарные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2473x3810x2932 | Вес, кг: | 182.9219 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, цепь нержавеющая, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали - 4 шт., опорные стойки- 4 шт., перекладина -1шт., подвесы -1шт, комплект крепежа - 1 шт. Оборудование состоит из каркаса и подвеса. Опорные стойки и перекладина выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140мм. В комплекте присутствует: подвес резиновый черный. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений закрыты заглушками. Металл покрыт порошковым цинкогрунтом и порошковой краской. Брус покрыт лессирующей грунтовкой и водно-дисперсионным лаком. | | | |