|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-213П | | Подвес резиновый | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 240x440x1482 | Вес, кг: | 5.855 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, резина. Комплектация: подвес резиновый – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Конструкция состоит из: Антивандальное сиденье для детских качелей. Изготовлено из термоэластопласта, армировано алюминиевой пластиной. Подвес из оцинкованной круглозвенной цепи, звено 6мм. Крепится к сиденью через оцинкованные втулки с резьбой М8 х 20. Фиксируется в нижней части шайбой и самоконтрящейся гайкой М8. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |