|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-213П | Подвес резиновый |
|  |
| Размеры, мм: | 240x440x1482 | Вес, кг: | 5.855 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина.Комплектация: подвес резиновый – 1 шт., комплект крепежа – 1шт.Конструкция состоит из:Антивандальное сиденье для детских качелей. Изготовлено из термоэластопласта, армировано алюминиевой пластиной.Подвес из оцинкованной круглозвенной цепи, звено 6мм. Крепится к сиденью через оцинкованные втулки с резьбой М8 х 20. Фиксируется в нижней части шайбой и самоконтрящейся гайкой М8.Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |