|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-154 | | Качалка на пружине «Бамблби» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 700x1350x1100 | Вес, кг: | 151 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик HDPE, порошковая краска. Комплектация: Качалка в сборе – 1 компл; Пружина – 2 шт; Закладная для качалки – 1 шт. Каркас «Багги» выполнен с применением металлической трубы диаметром 33,5 мм. Опорная площадка выполнена из листового металла толщиной 4 мм.   Каркас «Багги» закрыт декоративными формообразующими панелями, выполненными из трехслойного пластика HDPE, толщиной 15 мм. Колеса – накладные. Рисунки на пластике выполнены фрезерованием.  Рулевой щиток и руль выполнены из трехслойного HDPE. Руль зафиксирован в одном положении и выполняет роль ручек. Сбоку расположены зеркала, отражающий элемент которых выполнен из листовой нержавеющей стали и утоплен. Педали выполнены из HDPE с накладками из нержавеющей стали. Подвижность обеспечивается резиновой лентой, на которой они устанавливаются. В качестве подвижной опоры используются 2 пружины тип 20х125х300х7 торцевого поджатия.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |