|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-150 | | Качалка на пружине "Полено" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 480x500x670 | Вес, кг: | 52 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Брус хвойных пород, метал, порошковая краска. Комплектация: Качалка «Полено»– 1 компл; пружина – 1 шт. Корпус качалки с выборкой, выполнен из клееного бруса из лиственницы. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы и покрыты в два слоя маслом. Т-образная опора для ног и подковообразная ручка выполнены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм с толщиной стенки 2 мм. Крепление к корпусу выполнено через пластины из нержавеющей стали толщиной 3 мм.  В качестве подвижной опоры используются пружины тип 20х125х300х7 торцевого поджатия.  Все имеющиеся металлические детали, кроме нержавейки, окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |