|  |  |
| --- | --- |
| ЛГГП-04 | Тоннель для геопластики |
|  |
| Размеры, мм: | 800x2000x750 | Вес, кг: | 128 |
| Характеристики материалов  |
| Холм в состав поставки оборудования не включен и должен изготавливаться и устанавливаться заказчиком самостоятельно или заказываться отдельно. Тоннель выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 3 мм. Две опорные ножки при помощи болтов через пластины (толщиной 3 мм) с четырьмя отверстиями крепятся к закладным элементам длиной 500 мм, выполненным из металлической круглой трубы диаметром 89 мм.Комплектация: тоннель – 1 шт. |