|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГП-04 | | Тоннель для геопластики | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 800x2000x750 | Вес, кг: | 128 |
| Характеристики материалов | | | |
| Холм в состав поставки оборудования не включен и должен изготавливаться и устанавливаться заказчиком самостоятельно или заказываться отдельно.  Тоннель выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 3 мм.  Две опорные ножки при помощи болтов через пластины (толщиной 3 мм) с четырьмя отверстиями крепятся к закладным элементам длиной 500 мм, выполненным из металлической круглой трубы диаметром 89 мм.  Комплектация: тоннель – 1 шт. | | | |