|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-70 | | Тренажер "Велосипед" эко (лиственница ø130мм, нержавеющая сталь) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 530x1250x1050 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: нержавеющая сталь, дерево хвойных пород. Комплектация: Эко-тренажер «Велосипед» в сборе – 1 компл. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы. Конструкция изделия сборно-сварная с применением труб из нержавеющей стали диаметром от 32 до 133 мм. Комплекс состоит из центрального опорного клееного столба диаметром 130 мм, выполненного из лиственницы. Столб отшлифован, покрыт антисептиком и пропитан маслом. Верхний торец столба закрыт цилиндрическим стаканом из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с эллиптической верхней шляпкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм к которому приварены две изогнутые опорные ручки, выполненные из нержавеющей стали диаметром 32 мм. Ручки защищены накладками из атмосферостойкой резины. В нижней части столб вставлен в «стакан» из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм, к которому через косынку крепится опорная стойка сидения выполнена из нержавеющей трубы 57х4 мм. Колесо выполнено из нержавеющей трубы 26,9х2 мм. Косынки выполнены из нержавеющей стали толщиной 4 мм. Педали набраны из 4-х металлических пластин из нержавеющей стали толщиной 4 мм.  Подвижность элементов осуществляется при помощи узлов с подшипниками. Сиденье выполнено из пластика. | | | |