|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-50 | | Беседка с шезлонгами | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1840x2000x2300 | Вес, кг: | 743 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, дерево, монолитный поликарбонат, порошковая краска, лак. Комплектация: беседка в сборе – 1 компл. Конструкция и цветовая гамма беседки согласно приложенному эскизу. Каркас беседки и боковые стенки лавочек выполнены из листового металла толщиной 5 мм. Лаги пола выполнены из металлической профильной трубы сечением 60х30 мм. Стенки, крыша беседки и сидения лавочек набраны из деревянного строганного бруса сечением 35х45 мм. Пол выполнен из доски сечением 32х110 мм. На крышу установлены листы из монолитного поликарбоната толщиной 3 мм. Все элементы, выполненные из дерева отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Выступающие части резьбовых соединений закрыты. | | | |