|  |  |
| --- | --- |
| ЛГДП-50 | Беседка с шезлонгами |
|  |
| Размеры, мм: | 1840x2000x2300 | Вес, кг: | 743 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, дерево, монолитный поликарбонат, порошковая краска, лак.Комплектация: беседка в сборе – 1 компл.Конструкция и цветовая гамма беседки согласно приложенному эскизу.Каркас беседки и боковые стенки лавочек выполнены из листового металла толщиной 5 мм. Лаги пола выполнены из металлической профильной трубы сечением 60х30 мм.Стенки, крыша беседки и сидения лавочек набраны из деревянного строганного бруса сечением 35х45 мм. Пол выполнен из доски сечением 32х110 мм.На крышу установлены листы из монолитного поликарбоната толщиной 3 мм.Все элементы, выполненные из дерева отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Выступающие части резьбовых соединений закрыты. |