|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГ-23.1 | | Горка h=550 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 556x1686x1260 | Вес, кг: | 36.61038 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: нержавеющая сталь, березовая фанера, металл.  Детская горка высотой 550 мм предназначена для установки в игровых комплексах и на детских площадках.  Бортики горки изготовлены из березовой фанеры толщиной 18 мм. Скат выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Ступени и ручки выполнены из металлической круглой трубы диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Полы на платформе горки изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;  -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |