|  |  |
| --- | --- |
| МСК-103.101 | Балансир "Уровень" |
|  |
| Размеры, мм: | 480x2600x660 | Вес, кг: | 58 |
| Характеристики материалов  |
| Общее описание конструкцииИзделие представляет собой балансир с сиденьями и рукоятками, шарнирно соединенный с круглой трубой, закрепленной на металлических закладных,Материалы и комплектующиеОкрашенная порошковой краской конструкционная сталь со слоем цинкосодержащего грунта, пластик HPL, нержавеющий крепеж. Ручки выполнены из металлической круглой трубы ДУ20 диаметром 26,8 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Основная балка выполнена из профильной трубы 100х100 с толщиной стенки 3 мм.Максимальный угол наклона посадочного места не более 20°. Для предотвращения резких остановок применяется демпфирование. Перепад высот в крайних положениях перекладины балансира не более 1100 мм. Основание балансира выполнено из профильной трубы 100х100мм. Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси. Подвижная часть опорного узла вращается в двух шариковых радиальных подшипниках, установленных во втулки. Выступающие металлические части профилей закрыты пластиковыми заглушками.КаркасПредставляет собой металлическую основу из двух столбов из профильной трубы 100х100 мм с толщиной стенки 3 мм, соединенную с рабочей частью балансира через шарнир с одной вращательной степенью свободы. |