|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-31.38 | | Качалка на пружине | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 718x802x780 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: Лиственница, Нержавеющая сталь, HDPE Комплектация: качалка в сборе - 1 шт. Комплекс представляет собой игровое пространство в виде одноместной качалки -балансира на пружине. Материал опоры – пружина из стали окрашенной RAL 7001. Материал основания – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм.Ручки-упоры изготовлена из нержавеющей стали, не менее Ø32 мм. Сиденье и спинка изготовлены HDPE пластика. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |