|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-31.38 | Качалка на пружине |
|  |
| Размеры, мм: | 718x802x780 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материал: Лиственница, Нержавеющая сталь, HDPEКомплектация: качалка в сборе - 1 шт.Комплекс представляет собой игровое пространство в виде одноместной качалки -балансира на пружине.Материал опоры – пружина из стали окрашенной RAL 7001. Материал основания – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм.Ручки-упоры изготовлена из нержавеющей стали, не менее Ø32 мм. Сиденье и спинка изготовлены HDPE пластика.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |