|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-54 | | Качели парковые с подвесом скамья без спинки | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 450x3000x3050 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл. Комплектация опорные столбы – 2 шт., подвес – 1 шт. Качели выполнены из металлических опорных столбов и подвеса, на который подвешена скамья без спинки из сосновых досок. Конструкция устойчива, предназначена для установки на открытых площадках. | | | |