|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.28 | | Гамак на стойках из круглого бруса (лиственница ø130мм) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 920x4000x1750 | Вес, кг: | 81 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, дерево, цепь, полипропиленовый канат, лак. Комплектация: сетка - 1 компл.; столбы – 2 шт; комплект крепежа – 1 шт.  Столбы изготовлены из клееного бруса хвойных пород круглого сечения диаметром 130 мм. Столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Между столбами натянута сетка гамака, выполненная из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей. Каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками.. Крепление сетки гамака к столбам осуществляется через поперечные планки при помощи короткозвенной цепи из нержавеющей стали сечением звена 6 мм. Планки выполнены из двух склеенных между собой планок размером 920х60 мм, изготовленных из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 27 мм. Планки отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. | | | |