|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-236Р | | Рама качелей деревянных "Гнездо" двойная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1700x5800x2100 | Вес, кг: | 164 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: металл, порошковая краска, дерево, лак. Каркас качелей состоит из 6 опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, состоящих из трех слоев сухих строганных досок ( хвойных пород. На двух гранях столбов, посередине, по всей длине отфрезерована разгрузочная канавка. Столбы отшлифованы, кромки скруглены (радиус скругления 20 мм). Обработанные поверхности покрыты тонированным (Палисандр) и бесцветным лаком. Верхняя часть столбов закрыта пластиковыми декоративными заглушками. В основании опорных столбов установлены закладные элементы, выполненные из металла толщиной 4 мм, длиной 700 мм, в разрезе имеющих форму уголка с шириной полки 84 мм. Перекладины выполнены из металлического профиля сечением 80 мм х 40 мм. Присоединение перекладин к столбам осуществляется через металлическую пластину, толщиной 4 мм. Крайние металлические пластины закрыты накладками, выполненными из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм и окрашены акриловой краской (салатовый NCS S 1060-G60Y). На перекладинах установлено по два кронштейна с подшипниковыми узлами под крепление подвесов. Кронштейны крепятся к опорной раме при помощи болтов М-10х100 933. Качели рассчитаны на интенсивное использование и выдерживают нагрузку 250 кг. Все фанерные элементы окрашены в два слоя акриловой краски (салатовый NCS S 1060-G60Y) и имеют специальное покрытие – антиграффити.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской . Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: каркас качели двойной – 1 компл., комплект крепежа – 1 шт. | | | |