|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-36.2 | | Подвес "Гнездо" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1000x1000x1100 | Вес, кг: | 23.58 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат. Комплектация: подвес гнездо – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Подвес «гнездо» с утяжеленным ободом. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр обода после оплётки канатом составляет 90 мм. Подвес "Гнездо" комплектуется подвесными элементами из шестипрядного армированного каната, а также короткозвенной оцинкованной цепью, диаметр сечения звена цепи не менее 6 мм. В месте крепления цепи с рамой качелей предусмотрена страховочная цепь, которая соединена с основной цепью подвеса и имеет индивидуальную точку крепления к раме. С одной стороны подвеса обжата омегообразная скоба в пластиковый коуш, для крепления непосредственно к подвесам из короткозвенной оцинкованной цепи, диаметр сечения звена цепи 6 мм.; с другой стороны обжата скоба, для крепления к четырем точкам сиденья. Все концы обжаты алюминиевыми втулками. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |