|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-11.64 | | Канатная конструкция "Гауди" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4603x9280x3097 | Вес, кг: | 827 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, канат Комплектация: опоры – 6 шт., канатная сетка – 1шт, комплект крепежа – 1 шт.  Стойки изготовлены из 133 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, стальные хомуты, обжиные гильзы из алюминевого сплава. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |