|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-320 | | Баланс-борд | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1852x2237x697 | Вес, кг: | 118 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, EPDM-резины. Комплектация: опоры - 2 шт., баланс-борд - 1 шт., комплекта крепежа - 1 шт. Каркас изделий выполнен из нержавеющих шлифованных труб диаметром 60х3 мм. Каркас комплекса собран в единую структуру при помощи алюминиевых литых сфер, диаметром 250 мм, толщина стенки 15мм с полимерным покрытием. Ось надёжно удерживается инкапсулированной резиновой системой амортизации, установленной в алюминиевые сферы. Поверхность изделия покрыта антискользящим покрытием из EPDM-резины. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |