|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-47 | | Пьедестал | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x1800x500 | Вес, кг: | 44 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Пьедестал выполнен из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.  На лицевую сторону пьедестала нанесены цифры, выполненные печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом.  Кроме декоративных качеств, напечатанные цифры обладают хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивают эксплуатацию в диапазоне температур от - 45°С до + 45°С. Печать односторонняя. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие – антиграффити.  Фиксация пьедестала на поверхности осуществляется при помощи закладных элементов, выполненных из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм.  Все элементы, выполненные из металла зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Комплектация: пьедестал в сборе – 1 комплект; комплект крепежа – 1 комплект. | | | |