|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-11.1 | | Низкий барьер для собак | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 55x1000x323 | Вес, кг: | 6.4 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, пластик HPL Барьер низкий для собачьих площадок состоит из двух стальных квадратных труб 40 мм x 40 мм с толщиной 2 мм с присоединенной к ним пластиком HPL толщиной 14 мм. Пластик декорирован тематическими рисунками, нанесенными фрезой. Изделие покрывается полимерной краской. Все открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками 40 мм х 40 мм.  Комплектация: Стойки- 2 шт, щит- 1 шт, комплект крепежа - 1шт. | | | |