|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ0102 | | Качели-балансир двойной | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2060x2650x845 | Вес, кг: | 112.369 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.  Комплектация: Закладные детали - 4 шт.; Опорные стойки - 4 шт.; Балка балансира –2 шт.; Ручки - 4 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Качели состоят из 4-х стоек на опорах и балкой балансира. Опорные стойки и балка балансира выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10.  Декоративные элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 14 мм.  Блок качения для балансира и ручки выполнены из нержавеющей стали.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов:  - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;  - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |