|  |  |
| --- | --- |
| МГ0102 | Качели-балансир двойной |
|  |
| Размеры, мм: | 2060x2650x845 | Вес, кг: | 112.369 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали - 4 шт.; Опорные стойки - 4 шт.; Балка балансира –2 шт.; Ручки - 4 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 4-х стоек на опорах и балкой балансира. Опорные стойки и балка балансира выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Декоративные элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 14 мм. Блок качения для балансира и ручки выполнены из нержавеющей стали. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |