|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-18.05 | Игровой комплекс "Формикс" 18.05 |
|  |
| Размеры, мм: | 1137x2147x2365 | Вес, кг: | 94.216282 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, влагостойкая березовая фанера, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 4 шт., крыша – 1 компл., полы – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., игровая панель "счеты" - 1 шт., горка – 1 шт., лестница – 1 шт., перекладины – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Игровой комплекс состоит из 1 домика. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Пол домика и ступени лестницы изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Крыша, декоративные панели, игровые элементы комплекса выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. На панели и игровые элементы при помощи УФ печати наносятся рисунки. Для повышения износостойкости и декоративных качеств все фанерные элементы покрываются водно-дисперсионным лаком. Металлическая перекладина, перила и подпорка крыши изготовлены из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Сетчатое ограждение башни изготовлено с использованием металлической оцинкованной сетки Bastion, закрепленной при помощи рамы из профильной металлической трубы сечением 25х25 мм с толщиной стенки 2 мм. Игровые элементы "Счеты" закреплены на металлической круглой трубе диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Фигуры в игровом элементе выполнены из пластика HPL толщиной 10 мм.В составе игрового комплекса имеются 1 прямая горка. Горка h=0,55 м., состоит из ската и бортов, в свою очередь выполненных из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак;- фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. |