|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-815 | Шаговый |
|  |
| Размеры, мм: | 519x1250x1355 | Вес, кг: | 90 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, пластик.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.Тренажер двухпозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы.Основная стойка выполнена из круглой трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть столба закрыта пластиковой заглушкой.Подвижные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Опорная дуга (ручка) выполнена из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм.Подвижность элементов осуществляется при помощи узлов с подшипниками закрытого типа. Ногоступы изготовлены из пластика, усиленные ребрами жесткости ипредназначенные для использования на открытом воздухе.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |