|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-3х6-ПКФ-Д | | Теневой навес 3000х6000 (стены - поликарбонат, фанера) с декоративными элементами "Дошкольник" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 3920x7040x3100 | Вес, кг: | 1255.77 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: оцинкованный профлист с полимерным покрытием, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, фанера березовая влагостойкая, металл, сотовый поликарбонат, нержавеющий крепеж, оцинкованный крепеж. Комплектация: Каркас - 1 шт., пол – 1 шт., крыша – 1 шт., комплект декора – 1 шт., ограждающие передние панели - 4шт., боковые стены -2 шт., задняя стена – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Полы изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Декоративные и ограждающие панели выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Крыша односкатная представляет из себя оцинкованный профлист с полимерным покрытием, установленный на раму. Стойки каркаса, балки пола и балки крыши выполнены из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Обвязка и промежуточные балки пола выполнены из профильной трубы 40х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Лаги пола и рамы крыши выполнены из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Части рам крыши, передние, боковые и задние рамы и трубы для декора выполнены из профильной трубы 20х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Боковые и задние стенки выполнены из сотового поликарбоната толщиной 8 мм. Передние панели и декоративные элементы выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. На декоративные элементы при помощи УФ печати наносятся рисунки.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали и оцинкованной стали.  Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |