|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-116 | Тренажер "Орбитрек" |
|  |
| Размеры, мм: | 600x1100x1500 | Вес, кг: | 60 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик.Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, ног, спины и поясницы.Опорные детали рассчитаны на пользователя максимальное значение массы, которого составляет не более 135 кг.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 33,5 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 3 мм. Несущая опора – из трубы диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.Поручни выполнены с применением трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм и трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Подвижность элементов осуществляется за счет узлов с подшипниками. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Подставки для ног выполнены из пластика и закреплены на подвижных опорах, выполненных из металлической круглой трубы, диаметром 42,3 мм с применением полосы сечением 5 мм х 50 мм.Рукоятки выполнены из атмосферостойкой резины. Нижняя часть тренажера закрыта защитным кожухом, выполненным из пластика.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.. |