|  |  |
| --- | --- |
| ЛГГП-10 | Комплект для геопластики "Лихолесье" |
|  |
| Размеры, мм: | 5900x10000x2400 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: клееный брус, армированный канат, металл.Комплектация: столбы – 10 шт., канатные стропы – 2 шт., канатный подъем – 2 компл., комплект крепежа – 1 шт.Холм в состав поставки оборудования не включен и должен изготавливаться, и устанавливаться заказчиком самостоятельно или заказываться отдельно. В состав поставки входит только оборудование, установленное на поверхности холма. Конструктив и цветовая гамма оборудования согласно приложенному эскизу.Круглые столбы диаметром 130 мм выполнены из лиственницы и имеют разную длину. Поверхности столбов отшлифованы и покрыты тонированным и бесцветным лаком. Нижняя часть столбов, расположенная ниже уровня площадки, дополнительно обрабатывается водоотталкивающей пропиткой.Для соединения столбов между собой и крепления элементов из армированного каната к столбам используются шпилька М12х150 и специальные рым-болты М-12 из нержавеющей стали.Торцы столбов расположенные над поверхностью площадки фиксируются на изогнутые закладные элементы, часть закладного элемента вставляется в отверстие в торце столба и через круглую пластину диаметром 120 через отверстия фиксируется на столбе. Закладные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. |