|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГП-10 | | Комплект для геопластики "Лихолесье" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 5900x10000x2400 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус, армированный канат, металл. Комплектация: столбы – 10 шт., канатные стропы – 2 шт., канатный подъем – 2 компл., комплект крепежа – 1 шт. Холм в состав поставки оборудования не включен и должен изготавливаться, и устанавливаться заказчиком самостоятельно или заказываться отдельно. В состав поставки входит только оборудование, установленное на поверхности холма. Конструктив и цветовая гамма оборудования согласно приложенному эскизу. Круглые столбы диаметром 130 мм выполнены из лиственницы и имеют разную длину.  Поверхности столбов отшлифованы и покрыты тонированным и бесцветным лаком. Нижняя часть столбов, расположенная ниже уровня площадки, дополнительно обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Для соединения столбов между собой и крепления элементов из армированного каната к столбам используются шпилька М12х150 и специальные рым-болты М-12 из нержавеющей стали. Торцы столбов расположенные над поверхностью площадки фиксируются на изогнутые закладные элементы, часть закладного элемента вставляется в отверстие в торце столба и через круглую пластину диаметром 120 через отверстия фиксируется на столбе. Закладные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. | | | |