|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-4х8-Ф-К | | Теневой навес 4000х8000 (стены - фанера) с декоративными элементами "Конструктивизм" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4945x8665x3010 | Вес, кг: | 2016.563 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, оцинкованный профлист с полимерным покрытием, березовая ламинированная фанера, влагостойкая березовая фанера. Теневой навес представляет из себя сооружение для укрытия от прямых солнечных лучей, дождя и других погодных явлений во время прогулки в детских садах. Каркас представляет из конструкцию на болтовом соединении из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, 80х40 мм с толщиной стенки 3 мм, 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм и 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Все каркасные металлические элементы окрашены акриловой краской. Полы выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной от 15 мм до 18 мм, с фирменным узором “гексагональная структура”. Торцы фанеры окрашены акриловой краской. Боковые и задние стенки выполнены из многослойной березовой фанеры толщиной 15 мм. Передние стенки и декоративные элементы выполнены из многослойной влагостойкой березовой фанеры толщиной 9 мм и 12 мм и стилизованы под геометрические фигуры.Крыша представляет из себя оцинкованный профлист с полимерным покрытием, установленный на раму.  Комплектация: Каркас- 1 шт, Крыша- 1 шт, Комплект декора - 1шт, Передняя стенка- 2 шт, Стенки боковые - 2 шт, Стенка задняя - 1 шт. | | | |