|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-36.2 | Теневой навес |
|  |
| Размеры, мм: | 3920x3920x2660 | Вес, кг: | 634.11 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные столбы - 4 шт., каркас крыши - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные столбы теневого навеса выполнены из круглой металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас крыши изготовлен из листов металла толщиной 4 мм, 5 мм, 8 мм. Заполнение каркаса представлено в видео строганых досок сосны 45х140х6000 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |