|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-12 | | Песочница классическая с крышкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1500x1500x500 | Вес, кг: | 50 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, акриловая краска, металл, порошковая краска.  Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры. Дверцы песочницы выполнены из фанеры толщиной 15 мм, а стенки и круглые сидения из фанеры толщиной 21 мм. Борта песочницы собираются в паз. Дверцы песочницы оснащены металлическими ручками из электросварной трубы диаметром 18 мм, для открывания и закрывания песочницы. В открытом положении ручки служат опорами (ограничителями).  В углах песочницы, для фиксации изделия установлены металлические уголки сечением 32 мм х 32 мм, с толщиной стенки 4 мм и длиной 500 мм. В уголках предварительно просверлены отверстия, диаметром 6 мм, для фиксации бортов песочницы. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие – антиграффити. Все имеющиеся металлические детали зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкован. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Комплектация: сиденья – 4 шт., песочница – 1 комплект, крышка с ручкой – 2 шт., комплект крепежа – 1 комплект. | | | |