|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-236.2Р | | Рама качелей деревянных двойных и "Гнездо" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1700x6150x2100 | Вес, кг: | 169 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: металл, дерево, порошковая краска. Каркас качели разборный. Перекладина под подвесы выполнена из профильной трубы сечением 40 мм х 80 мм с толщиной стенки 2,0 мм. Комплекс состоит из 6-х опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих досок хвойных пород.  Все столбы отшлифованы, кромки скруглены (радиус скругления 20 мм).  Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Верхние торцы столбов закрыты пластиковыми накладками. В основании опорных столбов установлены закладные элементы, выполненные из металла толщиной 4 мм, длиной 700 мм, в разрезе имеющих форму уголка с шириной полки 84 мм. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: каркас качели – 1 компл; комплект крепежа – 1 шт. | | | |