|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-410.2Р | | Рама качелей металлических двойных и "Гнездо" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2100x5700x2600 | Вес, кг: | 227 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: металл, порошковая краска. Металлический каркас качелей разборный. Перекладина рамы выполнена из профильной трубы сечением 40 мм х 80 мм с толщиной стенки 2 мм. Выгнутые опорные стойки выполнены из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Крепление опорных стоек к перекладине осуществляется через металлические пластины толщиной 5 мм. Верхние торцы опорных стоек закрыты пластиковыми заглушками. Качели рассчитаны на интенсивное использование и выдерживают нагрузку 250 кг. Все имеющиеся металлические детали предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: каркас качели двойной – 1 компл., комплект крепежа – 1 шт. | | | |