|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-251Р | Рама качелей "Гнездо" на металлических опорах |
|  |
| Размеры, мм: | 1460x2980x2640 | Вес, кг: | 120 |
| Характеристики материалов  |
| Рама представляет собой конструкцию, состоящую из 4 опор из металлических круглых труб и 1 перекладины, закрепленной между ними. Трубы круглого сечения диаметром 89мм с толщиной стенки 3мм. Окраска металла производится полимерной краской. Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками.Элементы рамы:Опорный столб – 4 шт.Перекладина – 1 шт.Крепеж для подвеса – 2 компл.Комплект крепежа – 1 шт.Заглушка 89 мм - 4 шт. |