|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0205 | | Качалка на пружине "Трактор" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 350x730x840 | Вес, кг: | 31.3 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - лиственница, нержавеющая сталь, фанера березовая влагостойкая, нержавеющий крепёж.  Комплектация: закладные детали - 1 шт., пружина - 1 компл., основание – 1 шт., сидение - 2 шт., декоративный элемент «Колесо 1» - 4 шт., декоративный элемент «Колесо 2» - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Центральная часть зажата между двух половинок из клееного круглого бруса лиственницы диаметром 200 мм и представляет собой фанеру берёзовую влагостойкую 40 мм. Колёса также выполнены из влагостойкой берёзовой фанеры 40 мм. Ось колёс изготовлена из нержавеющей круглой трубы диаметром 42,4 мм с толщиной стенки 3 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений, и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; - фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |