|  |  |
| --- | --- |
| MG0214 | Качалка на пружине |
|  |
| Размеры, мм: | 317x792x805 | Вес, кг: | 39.925 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, пластик.Комплектация: Качалка в сборе– 1 компл; пружина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт.Корпус качалки, выполнен из клееного бруса сосны диаметром 200 мм. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы. Опора для ног и ручки изготовлена из сополимера полипропилена. Имеет небольшие выемки на поверхности, чтобы удобно держаться при катании. Накладки на каркас качалки выполнены с помощью доски лиственницы 140х35 мм. В качестве подвижной опоры используются пружины тип 400х165х20 торцевого поджатия. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; |