|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0215 | | Качалка на пружине | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 300x1150x610 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород - сосна, нержавеющий металл, металл, влагостойкая ламинированная фанера. Комплектация: балансир в сборе-1 компл., комплект крепежа – 1 шт. Основание качалки-балансира выполнена из бруса круглого диаметром 200 мм, изготовленного из деревянного клееного бруса хвойных пород. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Сверху на перекладину балансира установлено две ручки подковообразной формы, выполненные из нержавеющей трубы. Сиденье использовано из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |