|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГП-17 | | Горка для геопластики с площадкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1060x3700x2600 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: HPL пластик, HDPE пластик, металл, ламинированная фанера.  Комплектация: горка - 1 шт., стартовая площадка - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. В составе оборудования имеется 1 прямая горка. Прямая горка h=1780 мм., состоит из ската и бортов, в свою очередь выполненных из пластика HDPE толщиной 15 мм и HPL пластика толщиной 14 мм. Стартовые площадки прямых горок оборудованы металлической перекладиной, изготовленной из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Платформа горки изготовлена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Платформа дополнительно удерживается на металлических подпорках, изготовленных из трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм, а также на каркасе из профильных труб сечением 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; | | | |