|  |  |
| --- | --- |
| MG0503 | Качели двойные |
|  |
| Размеры, мм: | 2020x3735x2504 | Вес, кг: | 175.51 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл,нержавеющий сталь, резина.Комплектация: рама – 1 шт., резиновый подвес – 2 шт., комплект крепежа - 1 шт.Качели состоят из 4 опорных столбов круглого клееного бруса сосны диаметром 140 мм. Качели комплектуются двумя резиновыми сидениями на подвесах из короткозвенной нержавеющей цепи. Для обеспечения безопасности на конца цепи присутствует термоусаживаемая трубка. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; |