|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0503 | | Качели двойные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2020x3735x2504 | Вес, кг: | 175.51 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл,нержавеющий сталь, резина. Комплектация: рама – 1 шт., резиновый подвес – 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 4 опорных столбов круглого клееного бруса сосны диаметром 140 мм. Качели комплектуются двумя резиновыми сидениями на подвесах из короткозвенной нержавеющей цепи. Для обеспечения безопасности на конца цепи присутствует термоусаживаемая трубка.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |