|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0509 | | Качели "Гнездо" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2020x3735x2503 | Вес, кг: | 188.738 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород - сосна, металл, армированный полипропиленовый канат, нержавеющая сталь. Комплектация: рама - 1 шт., подвес "гнездо" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 4 опорных столбов круглого сечения и одного горизонтально расположенного столба круглого сечения. Столбы выполнены из клееного бруса хвойных пород и имеют диаметр 140 мм. Все столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Опорные столбы устанавливаются на закладные. Подвес "Гнездо" входит в комплект. Плетение внутри кольца выполнено из армированного четырехпрядного каната диаметром 16 мм.  Полиэстер, входящий в состав плетеного каната, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Каждая прядь армирована металлическими проволоками.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |