|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0510 | | Качели "Гамак" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 920x4060x1448 | Вес, кг: | 72.537 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл, армированный канат, нержавеющая сталь Комплектация: гамак - 1 компл.; столбы – 2 шт.; комплект крепежа – 1 шт.  Опорные столбы изготовлены из клееного бруса хвойных пород круглого сечения диаметром 140 мм. Столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Между столбами натянута сетка гамака, выполненная из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из четырех прядей. Каждая прядь армирована. Крепление сетки гамака к столбам осуществляется через поперечные перекладины при помощи короткозвенной цепи из нержавеющей стали. Планки отшлифованы, кромки скруглены. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |