|  |  |
| --- | --- |
| MG0510 | Качели "Гамак" |
|  |
| Размеры, мм: | 920x4060x1448 | Вес, кг: | 72.537 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл, армированный канат, нержавеющая стальКомплектация: гамак - 1 компл.; столбы – 2 шт.; комплект крепежа – 1 шт. Опорные столбы изготовлены из клееного бруса хвойных пород круглого сечения диаметром 140 мм. Столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.Между столбами натянута сетка гамака, выполненная из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из четырех прядей. Каждая прядь армирована.Крепление сетки гамака к столбам осуществляется через поперечные перекладины при помощи короткозвенной цепи из нержавеющей стали. Планки отшлифованы, кромки скруглены.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; |