|  |  |
| --- | --- |
| ЛГГ-23 | Горка h=550 (HPL) |
|  |
| Размеры, мм: | 540x1686x1260 | Вес, кг: | 34.907 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: нержавеющая сталь, пластик HPL, металл.Детская горка высотой 550 мм предназначена для установки в игровых комплексах и на детских площадках. Бортики горки изготовлены из высокопрочного ламината HPL (High Pressure Laminate) толщиной 10 мм. Скат выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Ступени и ручки выполнены из металлической круглой трубы диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Полы на платформе горки изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |