|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГ-23 | | Горка h=550 (HPL) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 540x1686x1260 | Вес, кг: | 34.907 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: нержавеющая сталь, пластик HPL, металл.  Детская горка высотой 550 мм предназначена для установки в игровых комплексах и на детских площадках.  Бортики горки изготовлены из высокопрочного ламината HPL (High Pressure Laminate) толщиной 10 мм. Скат выполнен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Ступени и ручки выполнены из металлической круглой трубы диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Полы на платформе горки изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |