|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0515 | | Качели | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 300x2050x2100 | Вес, кг: | 58.47 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород - сосна, металл, нержавеющая сталь. Комплектация: рама - 1 шт., подвес "люлька" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 2 опорных столбов круглого сечения. Столбы выполнены из клееного бруса хвойных пород и имеют диаметр 140 мм. Все столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Опорные столбы устанавливаются на закладные. На качелях, с помощью цепи короткозвенной из нержавеющей стали, подвешивается сиденье "люлька". Все детали выполнены из металла и покрыты термоэластопластом - мягким пластичным материалом.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |