|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG3404 | | Развивающий элемент "Гримёрка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1449x1726x1631 | Вес, кг: | 134.18 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна и лиственница, строганая доска сосны, металл, березовая фанера, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 3 шт., пенек - 1 шт., панель "гримерка" - 1 шт., панель "время" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Пенек изготовлен из оцилиндрованного бруса сосны диаметром 200 мм. В развивающем элементе присутствует:  -панель "Время"из строганых досок сосны 35 x 140 x 6000 мм и 35 x 190 x 6000 мм. -панель "Гримерка"из строганых досок сосны 35 x 140 x 6000 мм и 35 x 190 x 6000 мм. Зеркало изготовлено из нержавеющей стали толщиной 2 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |