|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4201 | | Спортивный комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 3016x3397x2165 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, планкен лиственницы, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 6 шт.,перекладины - 3 шт., канатная лестница - 2 шт., лестница - 1 шт., перекладина для рук - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 90 мм. В спортивном оборудование присутствует:  -канатные сетки из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм. -панель скалолаза выполнена из досок лиственницы размерами 25мм х 140мм х 4000 мм и 25мм x 190мм x 6000мм и с зацепами из пластика. -ступени лестницы и перекладина изготовлены из круглой нержавеющей трубы 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |